Svn ntp

配置IP

桥接

Client ------{虚拟网卡（同时生成）----【private1】----------(node7-1虚拟机)}

Libvirtd------虚拟网卡进程/etc/libvirtd/qemu(虚拟机所在位置)

桥接网卡：将真实机转换为虚拟机的交换机（创建虚拟桥接网络---生成虚拟桥接网卡---与真实机网卡形成交换机（在/etc/sysconfig/network-scripted/\*））

图形的：虚拟机---虚拟网络---添加

nm-connection-editor 配置以太网，桥接